\documentclass[10pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}\usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[polish]{babel}
\usepackage[a4paper,margin=1.55cm]{geometry}
\usepackage{array,tabularx,booktabs,amsmath,amssymb,xcolor,listings,hyperref,fancyhdr,lastpage,enumitem}
\definecolor{accent}{HTML}{16324A}\definecolor{accentlight}{HTML}{EEF3F7}\definecolor{rulegray}{HTML}{D7DEE5}
\hypersetup{colorlinks=true,linkcolor=accent,urlcolor=blue}
\IfFileExists{build-meta.tex}{\input{build-meta.tex}}{\newcommand{\BuildCommit}{local}}
\newcommand{\PublisherDomain}{mpabi}
\newcommand{\CardArea}{inf}
\newcommand{\CardSeries}{freertos-cpp}
\newcommand{\CardNumber}{13}
\newcommand{\CardCount}{16}
\newcommand{\CardSlug}{event-group}
\newcommand{\CardVersion}{v00.01}
\newcommand{\DocumentUUID}{5fbcd7c6-3a73-4cd2-b76c-bdb016d1daaa}
\newcommand{\blank}[1]{\rule{#1}{.2pt}}
\lstset{language=C++,basicstyle=\ttfamily\scriptsize,columns=fullflexible,keepspaces=true,frame=single,breaklines=true,showstringspaces=false,numbers=none,backgroundcolor=\color{accentlight},rulecolor=\color{rulegray}}
\pagestyle{fancy}\fancyhf{}
\lhead{\textbf{K13 · FreeRTOS C++ · EventGroup}}\rhead{\small L12 · typed coordinated state}
\lfoot{\scriptsize commit \BuildCommit}\cfoot{\scriptsize \thepage/\pageref{LastPage}}\rfoot{\scriptsize V11.3.0 / \CardVersion}
\setlength{\headheight}{14pt}\setlength{\footskip}{19pt}
\setlist[itemize]{nosep,leftmargin=1.45em}\setlist[enumerate]{nosep,leftmargin=1.65em}
\begin{document}\sloppy
\begin{center}
{\LARGE\bfseries Typed \texttt{EventBits} i koordynacja stanu}\par
\vspace{.25em}{\large wait any/all, keep/clear-on-exit i timeout snapshot}\par
\end{center}
\noindent\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}p{1.65cm}Xp{1.75cm}X@{}}
\toprule
Karta & K13 / \CardCount & Czas & 30 minut \\
Platforma & Hazard3 / RV32I & Bity & UART/GPIO/APP \\
Maska all & \texttt{0x7} & Storage & static, heap delta 0 \\
Wersja & \CardVersion & UUID karty & \texttt{5fbcd7c6-...} \\
\bottomrule
\end{tabularx}

\section*{Typowana maska}
\begin{lstlisting}
enum class ReadyBit : EventBits_t {
    uart = 1u << 0, gpio = 1u << 1, app = 1u << 2
};
auto all = Mask{ReadyBit::uart} | Mask{ReadyBit::gpio} |
           Mask{ReadyBit::app};
\end{lstlisting}

\noindent\fcolorbox{accent}{accentlight}{\begin{minipage}{.94\textwidth}
\textbf{Kontrakt K13.} Bit opisuje stan true/false. Ponowne set nie zwiększa
licznika. Wynik wait jest snapshotem; trzeba oddzielnie sprawdzić, czy spełnia
politykę any/all. Clear-on-exit jest jawną decyzją współdzieloną z waiterami.
\end{minipage}}

\section*{Plan 30 minut}
\noindent\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}p{1.35cm}p{3.1cm}X@{}}
\toprule Czas & Tryb & Dowód \\
\midrule
0--5 & masks & enum 1,2,4; all=7 \\
5--10 & publish & coordinator Blocked; trzy taski set \\
10--15 & all/keep & snapshot i current = 7 \\
15--20 & clear & tylko GPIO: 7--5 \\
20--25 & timeout & all false po 3 tickach, snapshot 5 \\
25--30 & any/clear & UART|APP true; snapshot 5, final 0 \\
\bottomrule
\end{tabularx}

\section*{Predykcja}
\texttt{UART|GPIO|APP} = \blank{2cm}. Czy dwukrotne set UART da maskę 2?
\blank{2cm}. Dlaczego? \blank{7cm}

\newpage
\section{Trzech publisherów, jeden wait all}

\begin{center}
\texttt{coordinator wait ALL(0x7), keep -- Blocked}\\
$\downarrow$ \texttt{UART set 0x1}\\
$\downarrow$ \texttt{GPIO set 0x2}\\
$\downarrow$ \texttt{APP set 0x4 -- mask 0x7 -- coordinator Ready}
\end{center}

\noindent\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}p{4.5cm}p{3.3cm}X@{}}
\toprule Pomiar & Predykcja & Odczyt \\
\midrule
coordinator przy first set & Blocked & \blank{2.5cm} \\
UART first set result & \texttt{0x1} & \blank{2.5cm} \\
UART repeated set & \texttt{0x1} & \blank{2.5cm} \\
wait all snapshot & \texttt{0x7} & \blank{2.5cm} \\
all satisfied & true & \blank{2.5cm} \\
current po keep & \texttt{0x7} & \blank{2.5cm} \\
\bottomrule
\end{tabularx}

\section*{Dlaczego repeated set nie liczy zdarzeń?}
Set wykonuje logiczne OR. Jeśli UART musi policzyć pięć ramek, EventGroup nie
przechowa tej liczby. Potrzebny jest counter, queue albo notification count.

Podaj przykład poprawnego stanu bitowego i błędnego licznika bitowego:\\[.5em]
\blank{16cm}\\[1em]\blank{16cm}

\section{Jawne clear jednego bitu}
\begin{lstlisting}
auto before = group.clear(Mask{ReadyBit::gpio}); // returns 0x7
auto after  = group.bits();                      // now 0x5
\end{lstlisting}

Clear return: \blank{2.5cm}. Maska po clear: \blank{2.5cm}. Które subsystemy
pozostają ready? \blank{5cm}.

\newpage
\section{Timeout jest snapshotem, nie osobnym błędem}

Po usunięciu GPIO maska \texttt{0x5} nie spełnia ALL(\texttt{0x7}).

\noindent\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}p{5cm}p{3.3cm}X@{}}
\toprule Pomiar & Predykcja & Odczyt \\
\midrule
timeout & 3 ticki & \blank{2.5cm} \\
returned snapshot & \texttt{0x5} & \blank{2.5cm} \\
ALL satisfied & false & \blank{2.5cm} \\
current po keep & \texttt{0x5} & \blank{2.5cm} \\
\bottomrule
\end{tabularx}

Nie testuj timeoutu przez \texttt{result==0}: częściowa maska może być niezerowa.
Poprawny test porównuje \texttt{result \& wanted} według any/all.

\section{Any i clear-on-exit}
\begin{lstlisting}
auto wanted = Mask{ReadyBit::uart} | Mask{ReadyBit::app};
auto result = group.wait(wanted, WaitMode::any,
                         ClearMode::clear_on_exit, 0);
\end{lstlisting}

\noindent\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}p{5cm}p{3.3cm}X@{}}
\toprule Pomiar & Predykcja & Odczyt \\
\midrule
snapshot before clear & \texttt{0x5} & \blank{2.5cm} \\
ANY satisfied & true & \blank{2.5cm} \\
bits cleared & UART i APP & \blank{2.5cm} \\
final current mask & \texttt{0x0} & \blank{2.5cm} \\
\bottomrule
\end{tabularx}

\section*{Race do omówienia}
Dwóch waiterów czeka na ten sam bit z clear-on-exit. Który zobaczy stan i czy
drugi ma gwarancję sukcesu?\\[.5em]\blank{16cm}\\[1em]\blank{16cm}

\section*{ISR boundary}
\texttt{xEventGroupSetBitsFromISR} nie edytuje grupy bezpośrednio: odkłada
operację do timer service task. To wymaga działającego daemon taska i jawnej
analizy opóźnienia; K13 mierzy wyłącznie task-context API.

\newpage
\section{Hazard3/GDB i zaliczenie}
\begin{lstlisting}[language=bash]
make check
riscv64-unknown-elf-gdb build/task01_event_group/prog.elf
b event_group_debug_checkpoint
\end{lstlisting}
\begin{lstlisting}
p g_coordinator_state_seen
p g_worker_set_result
p/x g_uart_repeat_mask
p/x g_all_snapshot
p/x g_mask_after_gpio_clear
p/x g_timeout_snapshot
p g_timeout_satisfied
p g_timeout_ticks
p/x g_any_snapshot
p/x g_final_mask
p g_event_group_pass
\end{lstlisting}

\section*{Zaliczenie}
\begin{itemize}
  \item $\square$ buduję typed maskę UART/GPIO/APP = 0x7;
  \item $\square$ pokazuję Blocked, wait all/keep i snapshot 0x7;
  \item $\square$ repeated UART set zostaje 0x1, więc nie jest counterem;
  \item $\square$ clear GPIO zmienia 0x7 na 0x5;
  \item $\square$ timeout 3 zwraca snapshot 0x5 i unsatisfied;
  \item $\square$ any/clear zwraca 0x5 i pozostawia final 0x0.
\end{itemize}

\section*{Wyjście}
Dlaczego \texttt{result!=0} nie dowodzi spełnienia wait all?\\[.5em]
\blank{16cm}\\[1em]
Kiedy clear-on-exit może zgubić informację drugiemu waiterowi?\\[.5em]
\blank{16cm}

\vfill
\noindent\textbf{Następna karta K14:} software timer, daemon task, one-shot,
auto-reload, callback context oraz bezpieczna granica lifetime.
\end{document}
